Depuis les années 1950, on observe une augmentation exponentielle des capacités de stockage des disques durs.

En 1956, un disque dur de 24 pouces (environ 60 cm) avait une capacité de stockage de 5 Megaoctets.

A titre de comparaison, cela correspond environ à un fichier audio de 2 min en format MP3 320 kbit/s, donc à peine une chanson.

Voici un tableau retraçant l'historique des capacités de stockage des disques durs :

Evolution des capacités de stockage des disques durs
Capacité | Année | Fabricant | Taille en pouces
--- | --- | --- | ---
5 Mo | 1956 | IBM | 24
28 Mo | 1962 | IBM | 24
1,02 Go | 1982 | Hitachi | 14
25 Go | 1998 | IBM | 3,5
500 Go | 2005 | Hitachi | 3,5
1 To | 2007 | Hitachi | 3,5
2 To | 2009 | Western Digital | 3,5
3 To | 2010 | Seagate | 3,5
4 To | 2011 | Hitachi | 3,5
6 To | 2013 | HGST | 3,5
8 To | 2014 | Seagate | 3,5
10 To | 2015 | HGST | 3,5
14 To | 2018 | Seagate | 3,5
16 To | 2019 | Seagate | 3,5
18 To | 2020 | Seagate | 3,5
26 To | 2022 | Western Digital | 3,5

Source Wikipedia